《广州市增城区福和卫生院2026年医疗设备购置项目更正公告详细内容》
[bookmark: _Toc334797766]原采购文件 “第三章 采购人需求-三、采购清单”中：
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	全自动电子血压计
	21980
	1
	21980
	1.电源与电气配套：支持 AC220V±10%、50Hz 民用供电，无需额外电路改造；配备备用电池，断电后可连续使用≥4小时，适配多场景供电需求；具备保护功能，符合医用电气安全规范。
2.安装与场地配套：设备占地≤0.5㎡，操作空间≥1㎡，适配多场地；自带可移动底座，支持双模式。
3.配套放置设备的专用桌：随设备配，台面尺寸满足设备占地、承重达标、台面稳固不晃。
4.环境与防护配套：设备工作温度 10℃ - 40℃，相对湿度 30% - 85%，适配常规室内环境；外壳采用医用级 ABS 材质，防水防尘防酒精，适配消毒与院感管理；具备防抖动、抗干扰设计，可精准测量。
5.配套耗材与配件：标配多种医用袖带、热敏打印纸、电源适配器、数据连接线；耗材为医用级合规产品，适配日常与院感管理需求。
安装调试与售后配套：提供免费安装调试、操作培训，覆盖全体医护人员；整机质保≥3 年，核心部件质保≥5 年，质保期内免费维修换件；提供 7×24 小时应急响应，4小时响应，24小时上门解决故障。
6.合规性配套：供货提供全套合规文件，确保采购、验收、使用全流程符合相关规定。 


现更正为：
	18
	全自动电子血压计
	21980
	1
	21980
	1.电源与电气配套：支持 AC220V±10%、50Hz 民用供电，无需额外电路改造；具备保护功能，符合医用电气安全规范。
2.安装与场地配套：设备主机外形尺寸长 ≤ 460 mm、宽 ≤ 420 mm、高 ≤ 270 mm；设备占地≤0.5㎡，操作空间≥1㎡，适配多场地，支持双模式。
3.配套放置设备的专用桌：随设备配，台面尺寸满足设备占地、承重达标、台面稳固不晃。
4.环境与防护配套：设备工作温度 10℃ - 40℃，相对湿度 30% - 85%，适配常规室内环境；外壳采用医用级 ABS 材质，防水防尘防酒精，适配消毒与院感管理；具备防抖动、抗干扰设计，可精准测量。
5.配套耗材与配件：标配臂筒式臂套 1 套，适配臂周 17 ~ 42 cm；热敏打印纸、电源适配器、数据连接线；耗材为医用级合规产品，适配日常与院感管理需求。
安装调试与售后配套：提供免费安装调试、操作培训，覆盖全体医护人员；整机质保≥3 年，核心部件质保≥5 年，质保期内免费维修换件；提供 7×24 小时应急响应，4小时响应，24小时上门解决故障。
6.合规性配套：供货提供全套合规文件，确保采购、验收、使用全流程符合相关规定。 
7.通信数据输出：至少支持USB+蓝牙2种输出方式。
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