**※本项目磋商文件以纸质发售文件为准！**

**2024年优化升级自动站项目**

**竞争性磋商文件**

****

**采购编号：GDYD240476**

**广东远东招标代理有限公司**

**2024年6月**

**目 录**

[第一部分 磋 商 邀 请 函](#_Toc461710355)

[第二部分 报 价 人 须 知](#_Toc461710356)

[第三部分 用 户 需 求 书](#_Toc461710357)

[第四部分 合 同 条 款](#_Toc461710358)

[第五部分 报 价 文 件 格 式](#_Toc461710359)

# 第一部分 磋商邀请函

**磋 商 邀 请 函**

**广东远东招标代理有限公司**（以下简称“采购代理机构”）受**广州市白云区气象局**（以下简称“采购人”）的委托，对2024年优化升级自动站项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

**一、磋商项目的名称、内容、预算、要求或者采购项目的性质**

1. 项目名称：2024年优化升级自动站项目

项目编号：GDYD240476

2. 项目内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **数量** | **计量单位** | **单价（万元）** | **完成期** |
| 1 | 2024年优化升级自动站项目 | 1 | 项 | 75 | 自签订之日起至5套自动气象站完成验收 |

3.项目预算：75万元整。

4.项目要求：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定，本项目专门面向中小企业预留采购份额。不允许投标人只对其中部分内容进行投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三篇用户需求书。

5.本项目适用的扶持性政策

5.1《政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号)

5.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

5.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

5.4《关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）

备注：该项目招投标所涉及一切费用，由中标单位负责承担。

1. **报价人资格条件**

1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

**1）具有独立承担民事责任的能力：**在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

**2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：**具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）。

**3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：**具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

**4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

**5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：**参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

**3.本项目的特定资格要求：**

**1）信用记录：**供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） 。

**2）**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价） 函相关承诺要求内容。

**3）**已办理报名并成功购买本磋商文件的供应商。

1. **获取磋商文件：**

1.时间：2024年6月18日至2024年6月25日，每天上午9:00至12:00，下午14:30至17:30。（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：远东电子交易平台（详细可查看下载专区的《供应商操作手册》。）

注意：本项目采购文件只在远东电子交易平台在线上发售，报价供应商在购买采购文件之前，登陆广东远东招标代理有限公司网站（远东电子交易平台）进行网上注册。有关网上注册、报名相关疑问，可至电（代理机构）高小姐，联系方式：020-83642820-826。

3.方式：网上自行下载。

4.售价：￥300.00元，本公告包含的采购文件售价总和。

四、提交磋商响应文件开始及截止时间：2024年7月2日14时00分开始到2024年7月2日14时30分截至。

五、提交磋商响应文件地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦13楼

六、磋商时间：2024年7月2日14时30分

磋商地点：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦13楼

七、本公告期限：自2024年6月18日至2024年6月21日止三个工作日。

八、联系事项：

采购单位：广州市白云区气象局

地址：广州市白云区均禾街石马公园前路66号

联系人：李小姐

电话：020-36546152

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

地址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼

联系人：高小姐

电话：020-83642820-826、823

传真：020-83497019

邮编：510095

采购项目联系人：高小姐

联系电话：020-83642820-826

广东远东招标代理有限公司

2024年6月18日

# 第二部分 报价人须知

## 一、说明

### **适用范围**

* 1. 本磋商文件仅适用于本竞争性磋商的采购项目。

### **定义**

* 1. “采购人”指本采购项目的委托人。
  2. “采购代理机构”指广东远东招标代理有限公司。
  3. “报价人”指向采购代理机构提交报价文件并参与磋商的法人及其他组织。
  4. “成交人”指经法定程序确定并授予合同的报价人。
  5. “货物”指各种形态和种类的物品。
  6. “工程”指报价人按磋商文件的规定，须向采购人提供的一切工程及其它附属等。
  7. “服务”指报价人提供的货物、工程所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。
  8. 磋商文件中规定的“书面形式”包括纸质文件和磋商文件中规定的电子文件。

### **合格的报价人**

* 1. 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人（《磋商邀请函》另有规定的除外）；
  2. 是独立于采购人和采购代理机构的供应商；
  3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
  4. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
  5. 有满足行政主管部门或行业协会对本项目的相关许可文件和其他资格证明文件（详见《磋商邀请函》）；
  6. 符合《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规规定的供应商的其他条件（详见《磋商邀请函》）。

## 二、磋商文件

### **磋商文件的组成**

磋商文件包括以下部分：

（1）磋商邀请函；

（2）报价人须知；

（3）用户需求书；

（4）合同条款；

（5）报价文件格式。

### **磋商文件的澄清**

* 1. 采购代理机构负责对磋商文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题应以书面形式按本文件规定的联系方式和地址送达采购代理机构。采购代理机构将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复，并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的报价人。该澄清答复将视为本文件的组成部分。

### **磋商文件的补充和修改**

* 1. 根据项目的需要，采购代理机构可对磋商文件进行修改和变更。
  2. 磋商文件的修改将以书面的形式于报价递交截止时间前通知本磋商文件的所有收受人。该修改文件将构成磋商文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。
  3. 考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购代理机构可决定推迟报价递交截止时间。
  4. 在磋商过程中，磋商文件内容如有实质性的变更，磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出磋商，否则将被视为接受此变更并受其约束。

## 三、报价文件

### **报价文件的编写**

* 1. 报价人应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按其规定的内容和格式，提交完整的报价文件。
  2. 报价文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民国法定计量单位。（除非磋商文件中另有规定）
  3. 报价人应按磋商文件要求的报价范围进行报价。
  4. 报价人应以人民币报价。若由单价计算得出的总价与报价总价不一致，以单价计算得出的总价作为报价总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

### **报价文件的构成及要求**

* 1. 报价部分（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
  2. 商务响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
  3. 技术方案响应文件（参见磋商文件第五部分报价文件格式）；
  4. 报价人认为需加以说明的其他内容；
  5. 报价人报价的内容与磋商文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，报价人都应按附件的格式如实填写技术规格偏离表和商务条款偏离表。
  6. 报价人应按报价文件格式的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

### **报价文件的签署、装订和密封**

* 1. 报价文件**正本一套、副本三套**、**电子文档（word文档、扫描盖章版）各一份、**内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。报价文件正本应由报价人的法定代表人或经法定代表人正式授权的代表在报价文件上签字，并需将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在报价文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。
  2. 所有报价文件（附特殊规格的图纸外）应按A4规格制作；建议采用双面打印或复印。
  3. 报价文件须编页码，页码必须连续。
  4. 所有报价文件必须装入密封的信封或封套。报价文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上注明：

|  |
| --- |
| （正本/副本/报价信封）  于“ 年 月 日 时 分”之前不准启封（即磋商截止时间）  项目名称：2024年优化升级自动站项目  收件人名称：广东远东招标代理有限公司 采购编号：GDYD240476  报价人名称：  报价人地址： 邮政编码：  联 系 人： 联系电话： |

* 1. 采购代理机构对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。
  2. 采购代理机构对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### **报价有效期**

* 1. 从报价递交截止时间起，报价有效期为90天。在特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式表示。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不会被没收，同意延期的报价人原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

### **报价保证金（本项目不适用）**

### **报价文件的递交和撤回**

* 1. 报价人应按竞争性磋商邀请函中规定的时间和地点于报价递交截止时间之前递交报价文件。迟于报价递交截止时间递交的报价文件将被视为无效。

（1）磋商期间应磋商小组的要求所作的报价修改和最后报价应在磋商小组规定的时间内递交。

（2）在报价递交截止时间前报价人可以撤回报价，但在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

## 四、磋商及评审

### **磋商小组**

* 1. 本次采购项目是依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规组建的专门负责本次采购的磋商工作的临时性机构。组建磋商小组。磋商小组由3人或以上单数组成。
  2. 磋商小组在磋商及评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。
  3. 磋商小组依法根据磋商文件的规定与报价人进行磋商及对最终形成的报价文件和最终磋商结果进行详细评审，并据此推荐成交候选人。

### **磋商程序**

* 1. 磋商小组将以随机抽签的形式对在本须知规定的时间内递交报价文件的报价人进行磋商排序。
  2. 磋商小组将在按磋商排序的顺序逐一与报价人分别就技术、商务和价格进行相同轮次（一个或多个回合）磋商，并形成磋商纪要文件。磋商目的在于澄清报价、明确需求，使所有报价人的响应具有可比性。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他报价人的技术资料、报价和其他信息。
  3. 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。
  4. 最后报价：报价人应在磋商小组规定的时间内统一密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

（1）磋商过程对用户需求（包括技术要求、数量和服务等涉及价格变动因素）没有作出改变的，报价人的后次报价不得高于其前次报价；

（2）若报价人的后次报价高于其前次报价的，磋商小组有权确定其报价为无效报价；

* 1. 磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术要求、工程质量、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、采购人配合等内容。
  2. 技术商务磋商的时间及地点（见磋商邀请函）。
  3. 在磋商过程中，报价人提交的响应文件、澄清文件、最后报价文件等，由报价人法人代表或授权代表当场签字后生效，报价人应受其约束。

### **评审**

* 1. 磋商小组将只对确定为实质上响应磋商文件要求的报价、澄清和最后报价等内容进行详细评审。
  2. 实质上没有响应磋商文件要求的报价文件将被视为无效报价。
  3. 磋商小组将按磋商文件规定的原则进行评审。

### **评审办法**

* 1. 评审原则

（1）本次采购采用竞争性磋商方式进行，评审由依法组成的磋商小组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据国家部委和地方采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

（2）本次竞争性磋商采购的评审采用综合评分法。本次评审是以磋商文件，最终形成的报价文件和磋商承诺文件和最后报价为依据，在需求明确的基础上，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的成交报价人。

（3）参加磋商工作的所有人员应遵守国家部委和地方采购的有关规定，严格保密，确保竞争性磋商工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预磋商小组的正常工作。

* 1. 磋商评审程序和评审方法

（1）按照磋商评审程序的规定，磋商小组首先阅读报价人的报价文件，据此与报价人进行技术、商务、价格的澄清、修正和磋商，磋商中发现报价人的报价文件资料不齐或欠缺时，准许其在规定时间内补足相应资料，如不能补足，该报价则将会由于不符合磋商的基本要求而被拒绝。本项目磋商如无特殊情况，磋商小组要求报价人进行二轮报价，即在磋商后的第二次报价为最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）在磋商的同时磋商小组对报价人的报价文件进行初步评审。无效报价的认定条件详见《初步评审细则表》所列各项内容。

（3）综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个报价人的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术和商务评分。各评委的评分的算术平均值即为该报价人的技术和商务评分。然后，评出磋商报价得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者。综合得分最高的报价人为第一中成交选人，综合得分次高的报价人为第二成交候选人，以此类推推荐三名成交候选人。

（4）技术、商务和价格的评审：

1.技术和商务评分：技术和商务评分各单项所占权重详见附表《技术评审表》和《商务评审表》（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字）；

2.价格评分：取满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为为满分30分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=磋商基准价÷最后磋商报价×30

如此类推，算出所有报价人的价格评分（按四舍五入原则取值并保留小数点后两位有效数字）。

3.价格扣除

1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本项目专门面向中小企业预留采购份额，因此投标价格不得享受价格的扣除；

2）本项目行业划分标准：工业

3）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所指中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分磋商文件格式）。

（5）技术商务及价格权重分配

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 商务评分 | 技术评分 | 价格评分 | 合 计 |
| 分值 | 25 | 45分 | 30分 | 100分 |

综合得分=技术评分+商务评分＋价格评分

* 1. 推荐成交报价人

磋商小组按综合得分由高到低顺序排列推荐成交候选人（综合得分相同的，优先排列顺序如下①最后报价低者②技术得分高者），综合得分最高的报价人为第一中成交选人，综合得分次高的报价人为第二成交候选人，以此类推推荐三名成交候选人。

* 1. 评审报告

磋商小组依据评审结果出具评审报告。

* 1. 磋商、评审过程的保密性。

（1）接受报价后，直至成交报价人与买方签订合同后止，凡与磋商、审查、澄清、评价、比较、确定成交人意见有关的内容，任何人均不得向报价人及与磋商评审无关的其他人透露。

（2）从报价递交截止时间起到确定成交报价人日止，报价人不得与参加磋商、评审的有关人员私下接触。在磋商评审过程中，如果报价人试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交报价人方面向参与磋商评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

* 1. 接受和拒绝任何或所有报价的权利。

代理采购机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

* 1. 变更服务方案的权利。

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更服务方案或采购数量，如果报价人根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

## 五、成交报价人及成交服务费

### **成交报价人**

* 1. 成交报价人的确定

（1） 根据磋商小组评审结果，采购人依法确定成交报价人。

* 1. 成交结果公告

**（1）采购代理机构将在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、广东远东招标代理有限公司网（<http://www.gdydzb.com>）等媒体上公告成交结果，公告内容包括磋商项目名称、成交报价人名单、采购人名称和电话。**

* 1. 质疑和投诉

报价人对评审结果有质疑或投诉的，可根据有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

（1）采购人或采购代理机构应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司

地 址：广州市越秀区越秀北路222号越良大厦六楼

电 话：020-83642820-826

传 真：020-83642820-804

邮 编：510010

联系人：曾先生、高小姐

（2）对采购人或采购代理机构的答复不满意或未在规定时间内得到答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，向相关监督管理机构投诉。

采购监督管理机构名称：广州市白云区气象局

* 1. 成交通知书

（1）成交结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向成交报价人发出经采购人及采购代理机构双方确认的《成交通知书》；成交报价人收到《成交通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

（2）《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。

* 1. 签订合同

（1）成交报价人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

（2）合同的组成基于但不限于以下部分：

a.《合同书》；

b. 磋商文件及其澄清、补充文件；

c. 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件；

d.《成交通知书》。

### **成交服务费**

* 1. 成交服务费

本项目采购代理机构向成交人收取成交服务费，成交人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费的收费标准参照国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）的意见（服务类）执行。

## 六、磋商文件的解释权

### **磋商文件的解释权**

* 1. 本磋商文件的解释权归广东远东招标代理有限公司所有。

**初步评审细则表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 审查内容 报价人名称 | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 | 报价人4 | 备注 |
| **资**  **格**  **性**  **检**  **查** | 投标函 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
| 营业执照副本复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 |  |  |  |  |  |
| 磋商公告要求的资质资格证明复印件（加盖公章） |  |  |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×” | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 审查内容 报价人名称 | 报价人1 | 报价人2 | 报价人3 | 报价人4 | 备注 |
| **符**  **合**  **性**  **检**  **查** | 响应报价不超过最高限价 |  |  |  |  |  |
| 报价方案是唯一确定 |  |  |  |  |  |
| 实质性响应招标文件中“★”号参数的商务要求 |  |  |  |  |  |
| 实质性响应招标文件中“★”号参数的技术要求 |  |  |  |  |  |
| 完成期 |  |  |  |  |  |
| 无磋商文件规定的投标无效情况 |  |  |  |  |  |
| 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×” | | | | | | |

1．表中只需填写“√/通过”或“X/不通过”

2．在结论栏中按“一票否决”填写“合格”或“不合格”。

**商务技术评分表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审因素** | **评审标准** | |
| 分值构成 | 商务部分 25.0分  技术部分 45.0分  报价得分 30.0分 | |
| 技术部分 | 技术参数响应（15.0分） | 根据用户需求书要求，对投标人所投产品的技术路线、功能结构是否正确合理,是否响应招标文件的技术要求进行评审：  对招标文件《用户需求书》的“▲”号重要参数满足或优于的得 15分，出现一项负偏离或者无响应的扣3分。  （以《技术条款偏离表》的响应为准，同时要按照用户需求书的要求提供证明材料） |
| 项目实施方案（10.0分） | 根据投标人项目实施方案（包括项目实施、计划进度、人员安排、质量保证、服务体系建设等）进行评审：  1.项目实施方案全面、具体、合理，得10分；  2.项目实施方案较全面、具体、合理，得5分；  3.项目实施方案基本全面、不够充分合理，得1分；  4.不提供不得分。 |
| 突发应急保障方案（10.0分） | 根据投标人针对采购人特点对突发紧急状况处理的方案进行评审：  1.方案完整、安排具体、可行高，得10分；  2.方案较完整、安排较具体、有一定的可行性，得5分；  3.方案一般，安排不够具体，可行性低，得1分；  4.不提供不得分。 |
| 运行保障方案（10.0分） | 根据投标人提供的运行保障方案进行评审：  1.运行保障方案科学合理、完善、具体、可行性强，利于项目的实施，得10分；  2.运行保障方案较科学合理、完善但不具体、可行性较强，基本能保证项目的实施，得5分；  3.运行保障方案不科学合理、不完善、可行性差，不利于项目的实施，得1分。  4.不提供不得分。 |
| 商务部分 | 商务响应程度 （10.0分） | 对投标人合同条件的响应程度进行评审：  完全满足并优于招标文件要求的，得10分；  满足招标文件要求的，得5分；  未能满足招标文件要求的，得0分。 |
| 项目组成员服务支撑能力（提供工程师以上人员能力资格证明）（9.0分） | 提供工程师以上证书复印件的，每个得3分，最高得9分，没有有效证明材料不得分  备注：  同时提供以下材料：  1）提供以上人员的资格证明文件及专业经验证明文件复印件；  2）提供人员在投标单位任职的社保证明材料。 |
| 业绩（6.0分） | 2018年1月1日以来承担的类似项目情况。每个项目得1分，最高不超过6分(提供合同或委托协议关键页复印件) |

**价格评分表**

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分,即30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：**投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30**

备注：

1）价格修正：投标人的投标报价中经评标委员会确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2）评标委员会将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3）落实的政府采购政策

3.1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本项目专门面向中小企业预留采购份额，因此投标价格不得享受价格的扣除。

3.2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3.3）参加政府采购活动的中小微企业或提供中小微企业生产的产品应当提供《中小企业声明函》。

3.4）监狱企业产品价格扣除

3.4.1）监狱企业视同小型、微型企业，按上述3.1）、3.2）条款享受评审中价格扣除。

3.4.2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.4.3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3.5）残疾人福利性单位产品价格扣除

3.5.1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述3.1）、3.2）条款享受评审中价格扣除。

3.5.2）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4）投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

5）采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照相关要求进行评审。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

# 第三部分 用户需求书

#### 一、项目概况

采购5套四要素（风速、风向、雨量、温度）区域自动气象站设备，并安装在白云区，包括但不仅限于设备购置、基础设施建设、安装调试和不少于一年的运行维护。

#### 二、项目预算

总预算： 75万元

#### 三、合同期限

自签订之日起至5套自动气象站完成验收

#### 四、付款时间及方式

1期：支付比例50%。合同签订且收到乙方开具的发票后30个工作日内支付合同总金额的50%。

2期：支付比例20%。全部站点竣工，完成1期验收且收到乙方开具发票后10个工作日内支付合同总金额的20%。

3期：支付比例30%。通过试运行阶段并完成验收且收到乙方开具发票后10个工作日内支付合同总金额的30%。

1.乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）经双方盖章，负责人签名的合同；

（2）乙方开具的符合甲方税务要求的正式发票和复印件；

（3）中标通知书；

（4）验收材料（2期、3期款）；

（5）甲方要求的其他材料。

2.因采购人使用的是财政资金，甲方付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间。资金支付以财政资金落实为前提，甲方只负责办理相关付款手续，若因财政资金不到位引起货款不能按合同要求或有关规定拨付的，甲方不承担因货款延期拨付给成交人造成的各类损失，如利息、连带责任等。

3.乙方须在甲方办理支付手续前5个工作日内，提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。如因乙方未及时提供符合甲方需要的发票及请款材料（如有）的，甲方有权延期付款且不因此承担任何违约责任或赔偿乙方损失。

#### 五、验收方式

1、验收条件：①1期：乙方全部站点完成竣工；②2期：全部站点稳定试运行一个月，乙方出具试运行报告。

2、验收时间：乙方认为达到验收条件的，应向甲方提出书面验收申请，甲方无异议的，7个工作日内组织验收，验收应在甲方与乙方双方共同参加下进行。

3、验收内容：①1期：全部站点正常运行，本项目的采购需求内容基本全部完成，乙方需要提交项目工作总结报告及相关施工、竣工等佐证材料；②2期：观测设备稳定运行，提交试运行期间设备正常运行佐证材料，本服务项目的采购需求内容已全部完成。

4、验收按合同规定的要求和有关的规定、规范进行。（若无相关的规定、规范可双方协商验收）

5、验收材料：成交人按采购人相关管理规定提供相应材料（参考附表一《一般性项目验收（归档）材料列表》）。

#### 六、项目具体内容

##### 1、设备安装位置

5套自动站分布在广州市白云区，安装位置比较分散，具体建设位置可能因多种因素有所变化，最终建设位置以区气象局意见为准。

注：白云区位于广州市老城区北部，介于东经113°08′36″—113°34′52″、北纬23°07′03″—23°25′53″之间，东西极限长为44.4千米，南北极限长为33.6千米，总面积795.79平方千米。

##### 2、仪器设备

包括自动气象站及观测场围栏、风塔、气温防辐射罩、地温套管等附属设施,以及区域站中心站系统设备等。

##### 3、基础设施建设

区域站的基础设施建设包括建观测场、地下管道、设备和电源接入、防雷设施、标识牌、测风塔等，完工后对场地进行清理修复，满足站点业主要求。

##### 4、运行维持

区域站的运行维持包括资料传输、计量标校、现场维护、现场维修、委托看护等。

#### 七、项目具体技术要求

##### 1、基本原则

所选的设备其结构组成、功能、测量指标、供电、防雷、环境适应性指标、安全性、可靠性、可维性、功耗、安全性须满足《新型自动气象（气候）站功能规格书》要求，▲取得中国气象局颁发的《气象专用技术装备使用许可证》，须能实现与现有观测站网组网并上传实时资料。

符合观测质量管理体系、《监测网络处关于加强区域自动气象站建设管理工作的通知》（粤气测函〔2018〕30号）、《观测司关于印发<省级常规气象观测站建设指导意见>的函》（气测函〔2024〕27号）、《地面气象自动观测规范（第一版）》、《地面气象观测业务技术规定实用手册》、《新型自动气象站实用手册》等相关规定。

##### 2、设备选型

（1）设备要求

①所配置的传感器类型和测量准确度指标必须符合《地面气象观测规范》的要求，具体性能如表1所示。

②数据采集器的数据采样速率及算法必须符合《地面气象观测规范》的有关规定。

③能够形成规定的采集数据文件和“状态信息文件”，并实时发送。

④采集器的数据存储器至少能存储7天的每小时正点观测数据和分钟观测数据。

⑤能够按照规定的正点时间或加密观测指令，实时发送观测数据；并具备时钟校准、数据重新下载、数据重新发送功能。

⑥在交流电力电源故障情况下，▲**系统电源至少能保证采集器4天正常工作。（需提供承诺书）**

⑦设备自身具备防雷。

表1 地面气象观测仪器技术性能要求表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素 | 测量范围 | 分辨率 | 测量精度 | 平均时间 | 采样频率 |
| 气温 | -50～+50℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | 1min | 30次/min |
| 风向 | 0～360° | 3° | ±5° | 3s  1min  2min  10min | 1次/s |
| 风速 | 0～60m/s | 0.1m/s | ±(0.5+0.03V)m/s | 4次/s |
| 降水量 | 0～4mm/min | 0.1mm | ±0.4mm（≤10mm）  ±4％（＞10mm） | 累计 | 1次/min |

（2）附属设施要求

附属设施必须具有高安全性、可靠性、方便维护维修。

①风塔接地引下线的横截面积应不小于为50mm2。

②安装在地面场地的风传感器须配置高度在10m～12m之间的风杆或风塔，并具有防雷措施

③空气温湿度传感器须安装在标准玻璃钢百叶箱内。

④雨量传感器应独立安装。

⑤风塔设施的混凝土基础应参照《地面气象观测场规范化图册》。

（3）设备定购

①应根据每个站点的实际需求，选择新型区域自动气象站（数据采集器的要素可扩展），发挥长期投资效益。

▲②自动气象站设备出厂经过专业检定所的计量检定。（需提供法定计量检定机构出具的相关证明文件）

③购置设备需符合表2要求。

表2 主要设备参数及建设要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 要求 |
| 1 | 主机箱 | 材质：不锈钢 |
| 2 | DTU | 配备长天线  配备移动4G网络物联卡  波特率≥9600 |
| 3 | 采集器 | 1分钟多次采样经统计得到1分钟的各气象要素值；时钟准确度：月累计误差<30秒；以文件方式存储观测记录；能够将蓄电池电压及GPRS、CDMA网络情况等监控信息上传至数据中心 |
| 4 | 风速传感器 | 可保证仪器在-50℃环境中正常使用；  采用迷宫式结构设计，有效抵御风沙等恶劣环境影响。 |
| 5 | 风向传感器 | 可保证仪器在-50℃环境中正常使用；采用迷宫式结构设计，有效抵御风沙等恶劣环境影响。 |
| 6 | 供电系统 | 以AC220V供电，蓄电池一次充电完成可保障连续供电≥7天。蓄电池配置自动充电放电控制管理器。电源板接口提供市电接入口AC、检测口、电池接口、12V供电口、18V供电口、DTU-5V/GND接口。**需提供12A蓄电池1块。** |
| 7 | 风塔 | 建造风传感器安装用风塔或风杆，高度根据需要，风塔（杆）的顶部应该有可供人员站立的工作平台及爬梯。各种设备安装牢固，抗风强度大于75m/s。符合《粤气测函〔2018〕28号附件1：广东省国家级气象观测站地面观测场标准化建设和改造指导意见（修订）》要求 |
| 8 | 电源线 | 电缆3\*1.5mm2 |
| 9 | 通讯组件 | 采用GPRS\CDMA等无线通信系统传输 |
| 10 | 支架线缆 | 不锈钢支架，所有线缆不外露全部走在支架内部 |
| 11 | 百叶箱 | 符合中国气象行业标准QX/T 193-2013 |
| 12 | 其他▲ | 本次项目建设的自动气象站是广东省现有自动气象观测网的一部分，所以要求所提供的设备必须能够与现有白云区的自动气象观测网兼容，数据传输和业务系统兼容，并提供兼容性相关证明文件。（提供兼容性证明，若无兼容性证明，提供供应商设备兼容广东省气象观测网实际案例或网络兼容性问题初步解决方案及承诺书。） |

##### 3、基础设施建设

包括观测场地、仪器基础、线缆敷设、防雷设施等。

（1）观测场地

①根据观测资料应具有一定代表性和下垫面稳定性的原则，陆地区域站应尽量设置在地面保持自然平整的观测场地一些特殊条件的观测站，可不设置观测场。

②观测场四周一般应设置坚固、稀疏、美观、耐用、白色不返光材料的围栏，高度**约1.2m高**，围栏的门一般开在北面，亦可位于以方便人员进出或风杆放倒方向的位置。

③围栏外侧应设立测站标牌、探测环境保护警示牌等标识。标牌的内容至少包括观测站名称、建站时间、建设单位、联系电话。警示牌内容为气象探测环境警示标语，如：气象探测环境和设施保护人人有责。标牌和警示牌的材质、大小、样式和安装方法各省（区、市）气象局统一确定。

④观测场内可以不铺设专用小路。若铺设小路时，路面的宽度应小于50厘米。

⑤降水较多的地区，四周可修建排水沟，以尽可能减少强降水时造成观测场内积水，排水沟的宽度约为30cm～50cm，深度约为20cm～30cm，并采取必要的安全措施。观测场内不宜安装装饰灯。

（2）仪器基础

风、气温和湿度、降水、能见度等传感器的安装设施都应按照《地面气象观测场规范化图册》制作基础。

①基础的顶面要方正、平滑，并高出观测场地面5厘米以上，以减少积水对紧固件的侵蚀。

②基础内要预埋一定口径的铝塑穿线管，与地下管道连通，用于仪器缆线的穿行和保护；当有电力电源线时，电源线与信号线需分别设置穿线管。

（3）线缆敷设

观测场内和连接到建筑物中的仪器缆线、电力电源缆线需进行穿管地下掩埋敷设，可在每个仪器位置设置分线井。对于特别艰苦地区，存在施工困难时，可采用其他方式铺设管线。

①缆线宜采用带有金属屏蔽层的套管（推荐）或PVC套管做防护，并埋入地下，管道直径50mm～100mm，埋设深度30cm～50cm（施工特别困难区域可酌情调整）；电力电源与仪器信号缆线应分管防护。

②各传感器的信号线均从仪器基础内的套管中穿行。

③确保观测场内地下缆线防护管端口的严密性，防止鼠类进入地下管网。

（4）防雷设施

应按照《自动气象站场室雷电防护技术规范》（QX/T 30-2021）的要求，设计并建设观测场地、仪器设施的接地工程和防雷工程。**观测场防雷系统接地电阻应≤4Ω**，在高山、海岛等岩石地面土壤的电阻率＞1000Ω•m的观测场，接地体的接地电阻值可适当放宽。

①观测场须制作单独的接闪器，并确保所有设备均在其有效保护范围内，观测场由垂直接地体和水平接地体共同组成地网，其中观测设备地网与直击雷防护地网相互分离单独设置，且保持一定的安全距离间距大于3m。避雷针的接地线不少于两点分两处不同方向连接至避雷针地网，接入点尽量远离设备地网，以>10m以上为宜，地网与避雷针保持适当的距离

②观测场内所有仪器塔架、仪器支架、仪器外壳等全部金属设施与观测场设备地网做电气连接，其接地线须从仪器基础外部接地。

③除特殊（高山、海岛）地域外，观测场直击接地网的接地冲击电阻应≤10Ω，观测场内设备接地网的冲击电阻应≤4Ω，地网的布设应尽量避开人行道路，确因无法避免时，地网须深埋，埋设深度应≥1.2m。

④与自动站相连接的公共电力电源的输入端、公网通信线路的输出端必须配接性能良好的电涌保护器。

⑤接闪器、垂直接地体和水平接地体的材料、规格、焊接工艺必须符合标准。

##### 4、观测场仪器的布局和安装

参照《地面气象观测场规范化图册》和《气象仪器和观测方法指南》对观测场地、仪器位置有关要求，兼顾各仪器之间互不干扰的原则，自动气象站的观测场面积原则上应不得小于6米（南北）×4米（东西）。高的仪器安置在北面，低的仪器须顺次安置在南面，东西成行，南北成列。观测场入口的位置以方便进出和仪器维护为原则，仪器安置在紧靠东西向小路的南面，人员应从北面接近仪器。仪器、设备安装需求表如表3所示。

（1）仪器间距

应参照《地面气象观测规范》的要求，尽可能使各仪器设施相互间东西间隔不小于4 米，南北间隔不小于3米，仪器距观测场边缘护栏不小于3米；确因条件限制，仪器之间南北间距应不小于2米，东西间距应不小于2米，仪器距围栏应不小于2米。

（2）信号线防护

风向、风速、气温、湿度、降水等仪器的信号缆线都需采用金属、PVC或铝塑等管材做防护，从仪器水泥基础内送入地下，与数据采集器连通。

观测场内地面以上暴露部分的缆线采用白色铝塑管做防护，防止缆线被鼠类咬坏。

（3）温湿度传感器

传感器位于百叶箱内水平面的中心线上；传感器头部向下，距观测场地面的高度为1.5米。

（4）雨量传感器

雨量传感器需制作混凝土基础，承水器口缘距观测场地面的高度为70厘米；雨量传感器混凝土基础顶面尺寸为30厘米×30厘米，高度不足部分用水泥基础垫齐或金属支架牢固支撑（见图3）；采用立柱方式的雨量传感器，须调整立柱高低，保证承水器口缘高度。

表3 仪器、设备安装要求表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **仪器** | **安装要求** | **允许误差范围** | **基准部位** |
| 气压传感器 | 距地高度120 cm | ±3 cm | 感应部分中心 |
| 温湿度传感器 | 距地高度150 cm | ±5 cm | 感应部分中部 |
| 风速传感器 | 距地高度10～12 m | / | 风杯中心 |
| 风向传感器 | 距地高度10～12 m  方位正北 | ±5° | 风标中心 方位指北杆 |

##### 5、运行维护

定期对雨量传感器进行现场校准，经常检查仪器设备的运行和安装，维护观测场地和设施，确保区域站运行稳定和状态完好。

▲项目验收后需**提供不少于1年的维保期**，并配合甲方完成**至少3次**自动站巡检。（需提供承诺书）

# 第四部分 合同条款

**政府采购**

**合　同　书**

|  |
| --- |
| **采购编号：** |
|  |
| **项目名称：** |
|  |

**注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。**

**甲 方（采购人）：广州市白云区气象局**

电 话: 传 真： 地址:

**乙 方（中标方）：**

电 话： 传真： 地址：

项目名称：

项目编号：

根据2024年优化升级自动站项目（项目编号： ）的招标结果，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规的规定和招标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

**一、内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额： 大写： | | | | | | |

合同价为广州市目的地交付价，为乙方完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：货物及零配件成本费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、材料费、技术服务费（含软件费、联络费、培训费、保修费）、基础建设费、各项税费及不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。

注：货物名称内容应与投标文件中货物名称内容一致。

**二、合同金额**

**合同金额为（大写）： （￥\_ 元）人民币。**

**三、设备要求**

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.

**（双方自行完善或详见附件）**

**四、交货期、交货地点**

详见采购文件用户需求书

**五、付款方式：**

详见采购文件用户需求书

**六、质保期服务要求**

详见采购文件用户需求书

**七、物流服务**

1.包装：乙方所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由乙方负责。

2.运输：乙方根据甲方指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由乙方负责。

3.装卸：各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.保管：货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

**八、项目成果归属**

本项目相关的设备、成果、资料的知识产权、著作权归甲方所有，乙方未经甲方同意不得引用、发表和向第三者提供咨询报告和成果。甲方引用乙方的工作成果所完成的新技术成果，属甲方所有，甲方可依法享有该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其它权利。

**九、安装与调试**

1.人员及工作要求：甲方应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

2.前提要求：乙方应提交详细安装进度表。

3.安装工具：安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4.调试：按国家相关验收规范进行。

5.其他：设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

**十、质量与安全**

1.合同双方当事人应严格遵守国家、省和气象部门设备质量和安装施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的设备质量和安装施工安全的职责和义务。如发生质量、安全方面的问题、隐患，合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查、处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由责任方承担。

2.乙方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施，负责现场全部作业的安全。乙方为实施合同而雇佣的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

3.乙方应严格遵守国家、省、市、区有关防火和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

4.乙方应对清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必然的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。除必须甲方出面的情况外，乙方应负责协调施工期间外界的各种干扰。由于乙方管理不力或未能预见可能出现的问题，而导致项目未能按合同约定完成的，乙方应承担责任。

**十一、验收**

1.自合同签订之日起1年内完成5套自动气象站的设备核查、设备安装、调试、终期验收等全部工作。终期验收以本项目专家评审通过为准。项目进度必须满足甲方对项目总体计划和进度要求。

2.如因第三方不可控原因导致工期延迟，乙方可视情况向甲方书面递交延期申请，甲方批复同意后，方可延期。

3.符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准。

4.符合招标文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求。

5.测量性能符合《地面气象观测规范》和相关规范的要求。

6.双方协商一致的其他标准。

7.乙方须承担本项目终期验收的专家费用。

**十二、违约责任与赔偿损失**

1.甲乙双方无正当理由单方终止合同的，违约方应在10个工作日内向对方支付合同总价20％的违约金，并承担因合同终止而引发事件的连带责任，如违约金不足以弥补损失时，守约方有进一步追偿的权利。

2.甲方核查乙方提供的设备不符合本合同约定的，甲方向乙方发出整改通知书，乙方在10个工作日内拒不整改，甲方有权单方终止合同，乙方应在10个工作日退回全部预付款并承担相应的法律责任。

3.乙方在设备安装、调试、验收服务、质量保证等方面不符合本合同约定时，甲方向乙方发出整改通知书，乙方在10个工作日内未按要求完成整改，乙方须在10个工作日内向甲方支付合同总价3%的违约金。如违约金不足以弥补损失时，甲方有进一步追偿的权利。

4.乙方未按本合同第四条第1款规定的交货期完成任务的，每逾期一天，乙方须向甲方支付合同总价3‰的违约金，逾期累计超过30天，视为严重违约，甲方有权单方面终止合同，乙方须在10个工作日内将前期甲方已支付的款项退还甲方，并承担因合同终止而引发事件的连带责任。

5.违约方除承担违约责任，还应当承担守约方维权支出费用，维权支出费用包括但不限于律师费、诉讼（仲裁）费、鉴定费、财产保全保险费等。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》处理。

**十三、争议的解决**

履行本合同而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商不成的，因本合同引起的或与本合同有关的争议，均到广州市白云区人民法院提起诉讼。

**十四、不可抗力：**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十五、税费：**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**十六、其它**

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.双方对本合同均有保密义务，除司法和行政机关要求外，本合同内容不得向无关第三人透露。

**十七、合同生效：**

1.合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2.合同壹式柒份，其中甲乙双方各执贰份，采购代理机构执壹份，广州市白云区财政局各壹份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表： 代表：

签订地点： 签订地点：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开户行：

**附件：**

**1.廉政协议书**

**2.保密与网络安全协议**

附件1

**签订政府合同廉洁承诺书**

甲方：广州市白云区气象局

乙方：

甲方委托乙方完成 2024年白云区气象局决策短信服务项目 任务。为规范广州市白云区气象局政府合同管理，在起草、签订和履行广州市白云区气象局政府合同中确保党风廉政建设责任的落实，加强机关民事经济活动的廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，在签订广州市教育局政府合同时，遵守并承诺如下廉洁约定。

一、甲乙双方在签订合同的事前、事中、事后共同遵守以下规定：

（一）要严格遵守党纪党规和国家的有关法律法规、政府规章、规范性文件等的规定。

（二）要严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）要坚持公开、公平、公正、诚信、透明的办事原则（法律法规另有规定除外），不得为获取不正当的利益，违反相关机关民事经济活动管理的规章制度，损害国家、集体的利益。

（四）发现对方在签订合同的事前、事中、事后存在违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

（五）甲乙双方单位监督部门应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，对签订本合同的事前、事中、事后廉洁情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。

二、甲方在签订合同的事前、事中、事后遵守以下规定：

（一）不得向乙方或相关单位及个人索要或接受回扣、礼金、各种有价证券和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。

（二）不得接受可能影响公正执行公务的乙方或相关单位及个人安排的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐等活动。

（三）不得在乙方或相关单位及个人报销任何应由甲方或工作人员个人负担的费用。

（四）不得要求、暗示和接受乙方或相关单位及个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友和身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等提供方便和支付费用。

（五）不得向乙方介绍配偶、子女、其他亲属朋友及相关工作人员参与同甲方合同项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（六）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买民事经济活动合同规定以外的材料、设备和服务等。

（七）不违反其它与机关民事经济活动有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

三、乙方在签订合同的事前、事中、事后遵守以下规定：

（一）不得以任何理由向甲方工作人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、好处费、感谢费和其它支付凭证及贵重物品等。同时不得向与项目有利益关系的相关单位及个人索要或接受回扣、礼金、各种有价证券和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。

（二）不得以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。

（三）不得以任何理由为甲方或工作人员报销应由其支付的费用。

（四）不得暗示或提出为甲方工作人员及其配偶、子女、其他亲属朋友和身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。

（五）不得介绍和安排甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方合同项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（六）不得以任何理由接受甲方推荐的分包单位或按照甲方要求购买民事经济活动合同规定以外的材料、设备和服务等。

（七）不违反其它与机关民事经济活动有关的党风廉政建设和预防腐败的规定。

甲方： 乙方：

法人代表/授权代表: 法人代表/授权代表:

年 月 日 年 月 日

**附件2**

保密协议

**甲方：广州市白云区气象局**

**乙方：**

合同名称：《 》

合同编号：《 》

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》 《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》和《广东省保守国家秘密实施细则》等有关法律法规，要求乙方在项目的施工和管理中严格遵守本协议，乙方承诺并遵守以下协议：

一、乙方保证在项目实施过程中保守所知悉的国家秘密。

二、明确项目中涉及的国家秘密。

由甲方对涉及国家秘密和工作秘密的文件、资料、原始数据、各类报表、音像制品、安全设计方案和技术文档等进行分类、确定密级，并作出明确标识。

三、对涉密载体和设备管理的规定。

所有涉密载体由甲方统一制作、发放和回收、销毁。乙方确因工作需要申领的，须履行审批、登记及签收手续，并且不得擅自复制和留存，所有涉密载体须存放在安全保密的环境和设备中，要指定专人负责，严格管理。

严格执行保守国家秘密的有关规定，严禁携带涉密载体到公共场所，不得擅自记录、复制、拍照、摘抄及留存在工作中涉及的秘密，不得私自下载、拷贝计算机内的涉密信息，不得携带涉密载体离开工作场所。

四、涉密信息管理的规定。

建立涉密信息安全保密管理制度，包括：场地和设施安全管理、出入管理、涉密信息管理和应急措施等，并在项目实施前对涉密信息工作人员进行安全保密培训。

乙方在提供现场施工时，必须严格遵守广州市白云区气象局保密管理规定和有关保密程序进行。

五、乙方工作人员的保密权限。

乙方工作人员严格按照具体的工作操作权限，在本项目的实施中建立有效的信息安全管理制度。

在组织有关专家对项目进行论证、鉴定和评审工作时要切实做好保密工作。

乙方工作人员除遵守本协议有关规定外，还必需同时遵守甲方的有关工作制度和保密制度。

六、乙方应承担的保密责任和违纪处罚。

乙方不得有以下行为：在公开的对外交流中，涉及本项目的国家秘密；使用本项目案例在社会场所演示或进行商务宣传；发表涉及国家秘密和工作秘密的论文；在公众场所谈论本项目事项；在通信工具中谈论涉密事项；使用传真机和电子邮件或网站中发送有关本项目中的涉密信息。

因乙方故意或过失造成秘密泄露的，经查证属实，甲方可酌情中止项目合同，依法追究乙方的泄密责任，同时可扣减项目合同总额3%作为违约金；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

七、保密项目的有效时间。

本协议所涉及国家秘密的有效时间与《保密法》规定的各秘密事项密级的保密期限一致。

八、涉密人员的资格审查和建立涉密人员档案。

乙方必须向甲方提供参与本项目的项目管理人员、施工人员、培训人员及其他售后服务要求调整人员安排，并将人员变更情况记录在案。

九、乙方必须与参与本项目的涉密工作人员签订保密协议，并承担相关保密责任。

乙方人员完成本项目或因故中途退出本项目的，均不得泄露所知悉该项目的国家秘密和工作秘密。如因离职人员造成泄密的，由乙方和泄密人员共同承担泄密责任。

十、本协议为主合同的附件。

本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。

十一、协议的生效。

本协议由双方（授权代表、法人）签名盖章后生效。

本协议一式陆份，甲方持叁份，乙方持贰份，采购代理机构持壹份，均具有同等法律效力。

（如没有代理机构，改为本协议一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，均具有同等法律效力。）

十二、协议签署

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方(盖章): 广州市白云区气象局** | **乙方(盖章):** |
| 法人代表/授权代表: | 法人代表/授权代表: |
| 签订日期: 年 月 日 | 签订日期: 年 月 日 |

# 第五部分 报价文件格式

**（报价文件须编页码，且页码必须连续）**

**自查表**

#### 0.1.资格性/符合性自查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评审内容** | | **采购文件要求** | **自查结论** | **证明资料** |
| 资格性检查 | 报价函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章（原件） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章（原件） | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 资格条件证明文件 | 1、报价人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：  （1）报价人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。  （2）报价人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。  （3）报价人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（须提供书面声明）  （4）报价人须符合法律、行政法规规定的其他条件。（须提供书面声明）  2、在中华人民共和国境内依法设立，独立经营、经济独立核算、独自承担民事责任的法人或其他组织；  3、非联合体报价。 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与招投标采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 技术要求 | 实质性响应磋商文件中带“★”号的技术要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 商务要求 | 实质性响应磋商文件中的商务要求 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 其它 | 实质性响应磋商文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为报价人合格性和有效性审核的重要内容之一，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

报价人名称（签章）：

日期： 年 月 日

#### 0.2评审项目投标资料表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审分项** | **评审细则** | **证明文件** |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
|  |  | 见报价文件第（）页 |
| 注：报价人应分别结合磋商文件第二部分报价人须知中《技术评审表》《商务评审表》的内容，列出评审分项在报价文件所在位置，以便查对。 | | |

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期： 年 月 日

## 一、项 目 报 价 表

### **1.报****价文件格式**

报价人应按附表1.1～1.2的格式提交报价表。

#### 1.1.报价总表

[货币单位：人民币元]

报价人名称：

项目名称：2024年优化升级自动站项目

采购编号：GDYD240476

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 投标报价（元） | 完成期 |
| 1 |  |  |  |

1.本次招标需要报价人对本项目进行报价，报价不得大于本项目的最高采购预算，也不得低于报价人自身的成本价竞争。

2.报价包含生产、供货、运输、保险、验收合格并交付使用等一切含税费用。

3.本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其它分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

4.此表格电子文档比需放进投标文件电子文档里面，用于核对投标报价的单价及总价。

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日 期：

1.2 报价明细表：（如有，格式自拟）

## 二、商 务 响 应

### **2.报价函格式**

**报 价 函**

致：**广东远东招标代理有限公司**

我方确认收到贵方提供的（项目名称）项目及服务的磋商文件的全部内容，我方（报价人名称）作为报价者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本磋商的一切事宜。

在此提交的报价文件，正本一份，副本 3 份，报价文件包括如下等内容：

一、 报价文件第一部分

报价表

二、 报价文件第二部分

（一）报价函；

（二）授权书；

（三）资格证明文件；

（四）报价保证金金额为： （注明币种及金额大、小写） ；

（五）商务响应表及差异表；

（六）按磋商文件报价人须知的要求提供的报价文件格式的其它有关文件。

三、 报价文件第三部分

技术响应文件及差异表

并在正本内附有相应各部分内容的电子文件一套。

我方已完全明白报价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：采购编号为 GDYD240476 号的报价；

（二）全部工程之承包和有关服务的报价总价（详见报价表）；

（三）本报价文件的有效期为磋商日起的 90天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（五） 我方明白并愿意在规定的磋商时间和日期之后，报价有效期之内撤回报价，则报价保证金将被贵方没收。

（六） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的任何其它数据或信息。

（七） 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的报价。

（八） 我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（九） 如我方被授予合同，由我方就本次磋商支付或将支付的服务费列于磋商文件要求的承诺书中。

（十） 所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址： .邮政编码： .

电 话： .传 真： .

代表姓名： .职 务： .

报价人（公章）：

报价人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日 期：

### **3.法定代表人授权书格式**

**法定代表人授权书**

致：**广东远东招标代理有限公司**

本授权书声明：（姓名）是注册于（国家或地区）的（单位名称）法定代表人。现任 职务。在（项目名称）项目磋商[采购编号为：GDYD240476 ]的报价和合同执行过程中，现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

报价人（公章）：

地 址：

|  |
| --- |
| 法人代表身份证复印件（粘贴） |

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

|  |
| --- |
| 被授权人身份证复印件（粘贴） |

被授权人（签字或盖章）：

职 务：

### **4.资格声明书格式**

**资格声明**

致：**广东远东招标代理有限公司**

为响应你方组织的 （项目名称） 项目的供货及相关服务的磋商[采购编号为： ]，我方愿参与报价。

我方作为 （报价人） 是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的报价人，提供“用户需求书”中全部的工程及相关服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方符合法律、行政法规规定的其他条件，满足采购要求。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

报价人（公章）： .

法 定 地 址：

邮 编： .

授权代表（签字或盖章）： 签字人姓名（印刷体） .

电 话：

传 真： .

**附：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

【备注】以从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### **5.资格证明文件格式**

[说明]报价人应按照磋商文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

#### 5.1.《企业法人营业执照》（或事业法人登记证）副本复印件。

#### 5.2.《税务登记证》副本复印件（已换领三合一营业执照的，可不提供本项）。

#### 5.3.《组织机构代码证》副本复印件（已换领三合一营业执照的，可不提供本项）。

#### 5.4.报价人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

#### 5.5.报价人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

#### 5.6.报价人符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明。

#### 5.7.磋商邀请函报价人资格条件中规定除上述材料外还需要提交的其他证明材料。

### **6.报价保证金（本项目不适用）**

**6.1 通过电汇、银行转帐形式交纳保证金格式**

**（1）报价保证金交纳凭证**

**致：广东远东招标代理有限公司**

（报价人全称） 参加贵方组织的、采购编号为 的采购活动。按磋商文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写） 　　 元的报价保证金。

附：

|  |
| --- |
| 粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件 |

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期： 年 月 日

**（2）退保证金说明格式（**为确保报价保证金退回顺畅，请报价人仔细阅读以下表中说明并执行**）**

如报价单位保证金由其他单位代缴的，代缴单位在缴交保证金的同时应提交盖有代缴单位和报价人公章的证明（原件一份放于正本，另一份放于唱标信封里）。

**退保证金说明**

致：广东远东招标代理有限公司

我方为 投标[采购编号为： ]所提交的保证金 元，请贵公司退还时划到以下帐户：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收款单位 | 收款单位名称 |  | | |
| 收款单位地址 |  | | |
| 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

报价人（公章）：

日 期：

（ 以下内容由采购代理机构填写，报价人须保留此表 ）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **付款申请表**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 付款内容 | 付款金额： | 元 | | | ￥ | | 已付金额： | 元 | | | ￥ | | 付款方式： | 1.现金； | 2.支票； | 3.转账 ； | | | 4.保函； | 5.其它（电汇）； | | | | 资金来源： | 保证金 | | | | | 备注： | | | | | | 经办及审批 | 申请人： | | 采购部门负责人： | | | | 合同管理人员审核 |  | |  | | | | 财务部门审核 |  | |  | | | |

**以专业担保机构出具的担保函形式交纳保证金的担保函格式**

**政府采购报价担保函 （项目用）**

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于 （以下简称“报价人”）拟参加编号为 的

项目（以下简称“本项目”）报价，根据本项目谈判文件，供应商参加报价时应向你方交纳报价保证金，且可以报价担保函的形式交纳报价保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下报价保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在报价人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后报价人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．谈判文件规定的报价人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币 元（大写 ），即本项目的报价保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起 个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明报价人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代报价人向你方支付报价保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与报价人的另行约定，全部或者部分免除报价人报价保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使报价人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成报价人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

### **7.商务响应表格式**

**合同条款响应表**

**[说明]**报价人应对照磋商文件第四部分《合同书》所列合同条款的内容一一响应，完全满足的在“具体内容”栏中填“响应”，有差异的则在“具体内容”栏中写明具体内容。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件合同要求 | | 报价文件内容 | |
| 条目 | 简要内容 | 条目 | 具体内容 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

[说明]

1. 除“具体内容”栏所列的内容以外，按《合同书》中的条款执行。

2. 对可以有差异的，其内容的确定，在签定合同时，由买卖双方协商。

报价人（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：

### **8.服务费承诺书格式**

**成交服务费承诺书**

致：**广东远东招标代理有限公司**

如果我方在贵公司组织的 （项目名称） 的工程及相关服务磋商中获成交（采购编号： ），我方保证在收到《成交通知书》后，按磋商文件规定“报价人须知”向贵公司交纳成交服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的报价保证金（保函）及买方给我方的成交合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求报价保函开立银行及买方（应**广东远东招标代理有限公司**的要求）办理支付手续。

特此承诺！

报价人法定名称（公章）；

报价人法定地址：

报价人授权代表（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

承诺日期：

### **9.其它资料格式**

9.1 报价人简介；

9.2 同类项目业绩；

9.3 名称变更证明；

9.4 财务状况；

9.5 报价人认为有必要提供的其它资料。

除上述资料外，《商务打分表》要求提交的其他资料。

#### 9.1.报价人简介

报价人简介（报价人基本情况介绍，包括：人员、生产能力、技术设备、技术状况等，不够可以自制表格）

**报价人情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | | | |
| 地址 |  | | | | | | | | |
| 主管部门 |  | 法人代表 | |  | | 职务 | |  | |
| 经济类型 |  | 授权代表 | |  | | 职务 | |  | |
| 邮编 |  | 电话 | |  | | 传真 | |  | |
| 单位简介及机构设置 |  | | | | | | | | |
| 单位优势及特长 |  | | | | | | | | |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | | M2 | | | | |
| 职工总数 | 人 | 建筑面积 | | M2 | | | | |
| 资产情况 | 净资产 | 万元 | | 固定资产原值 万元 | | | | |
| 负债 | 万元 | | 固定资产净值 万元 | | | | |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入  （万元） | 收入总额  （万元） | | 利润总额  （万元） | | 净利润  （万元） | | 资产负债率 |
| 2020 |  |  | |  | |  | |  |
| 2021 |  |  | |  | |  | |  |
| 2022 |  |  | |  | |  | |  |

#### 9.2.同类项目业绩

**业 绩 表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注： 1、列出报价人2018年以来（按合同签订日期为准）同类项目业绩。

2、须按《商务打分表》要求提供所填业绩的相关证明材料复印件并加盖公章。

#### 9.3.名称变更证明

本次磋商，如果有名称变更的（非因该单位出现了与资格预审时的营业性质的根本改变以至不再满足本次磋商的要求），报价人应提供由工商管理部门出具的变更证明文件，说明由原名称因何种原因变更为现名称。

#### 9.4.财务状况

提供2023年经审计的财务报表（审计报告，能呈现营业收入、资产负债、利润、现金流量等数据）

#### 9.5.本项目管理团队配置表

**本项目管理人员、技术人员配置表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **职称** | **相关资格** | **履历** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附：管理人员、技术人员的资历、资格文件、工作履历等证明材料文件

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日 期：

#### 9.6.报价人认为有必要提供的其它资料

**除上述资料外，《商务评审表》要求提交的其他资料。**

## 三、技 术 方 案 响 应

### **10****.技术方案响应文件格式**

#### 10.1.用户需求响应表

报价人应根据报价的实际情况对谈判文件中《用户需求书》的内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况加以说明。

**注：用户需求书中带“★”号的要求为必须满足的要求，如不满足将按废标处理。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **用户需求要求** | **响应情况** | **差异描述** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  | …… | …… | …… |

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

#### 10.2.技术方案

报价人首先应充分理解磋商文件中用户需求书中内容的要求，并在此基础之上完成项目技术方案的编写。技术方案应至少包含但不限于以下内容：

1. 项目组织实施方案；
2. 质量保证措施和保质保修服务承诺（应急响应时间、质保期、交付时间等）；

除上述资料外，《技术评审表》要求提交的其他资料。

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日 期：

#### 10.3.采购人配合条件

**采购人配合的条件**

为配合计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需采购人配合的工作内容和具体要求。

报价人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日 期：

1. **同意磋商文件条款声明格式**

**同意磋商文件条款声明**

致：**广东远东招标代理有限公司**

为响应你方组织的2024年优化升级自动站项目的施工及相关服务的竞争性磋商[采购编号为：GDYD240476]，我方在参与投标（报价）前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标（报价）人的内容，我方并同意采购文件的相关条款。

特此声明。

投标（报价）人（公章）：

法 定 地 址：

邮 编：

授权代表（签字或盖章）： 姓名（印刷体）

电 话：

传 真：

### **12.报价信封**

**报价信封内装：**

12.1.从报价文件正本中复印的报价总表；

12.2.报价函；

12.3.法定代表人授权书；

12.4.同意磋商文件条款声明格式